1. Hubungkan PC ke Receiver menggunakan kabel RS232.
2. Jalankan UART Getmecom Sunplus.exe.
3. Pilih file rom melalui kolom Filepath.
4. Setting port dengan cara klik icon berbentuk kabel rs232 yg berada disudut kiri atas, kemudian setting seperti gambar dibawah, jika menggunakan laptop+usbtoserial rs232 converter COM di sesuaikan dengan COM dimana kabel data terinstal dengan mencek terlebih dahulu di device manager windows.
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5. Klik upgrade kemudian ON kan receiver, proses upgrade akan berjalan hingga 100%, ini artinya baru sampai tahap upload file rom,  jadi bersabar menuggu lagi sampai receiver akan restart sendiri (sktr 5 – 10 mnt).
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NB:-     file rom taruh di folder TOOL .
· Folder tool hasil extract sebaiknya copy ke desktop utk mengurangi gagal transfer data
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